**Características:**

* Mascarilla higiénica reutilizable, lavable y personalizable con certificación UNE 0065:2020 (no producto sanitario ni EPI)
* Tejido de 3 capas fusionadas certificado por el Instituto tecnológico textil AITEX
* Capacidad de filtración bacteriana: 94,1% (normativa UNE0065:2020)
* Resistencia a la respirabilidad: 19 pascales/cm2 (normativa UNE0065:2020)
* Tratamiento hidrófugo del tejido exterior
* Máxima ligereza, transpirabilidad y comodidad
* Diseño sin costura central para evitar filtraciones bacterianas
* Personalizable en sublimación digital y posibilidad de elegir ribeteado y gomas en 2 colores: blanco y negro (a partir de 50 unidades)
* Embolsado individual
* Se puede lavar de dos formas:
  + **a)** en un ciclo completo de 90′ de lavadora a 60º (homologación de al menos 50 lavados\*)
  + **b)** mediante el uso de [productos virucidas autorizados por el Ministerio de Sanidad](https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf) que han demostrado su eficacia frente a virus atendiendo a la norma UNE-EN 14476
* ***\*La certificación garantiza un mínimo de 50 lavados con ciclos completos de 90′ en lavadora a 60º. El nº de lavados aumenta considerablemente utilizando el método b) al ser mucho menos agresivo y menos prolongado en el tiempo***